**Распределительное переносное устройство ЭРБОКС**

Техническое описание


**Распределители ЭРБОКС-ПРОФИ**(распределительные электрические щиты мобильные**)**предназначены для использования в сетях со всеми распространенными типами разъемов СЕЕ. Электрораспределители ЭРБОКС-ПРОФИ производятся для: 4-х и 5-ти проводных трехфазных сетей 380В. Кроме серийных модификаций, по заказу и техническим требованиям Заказчика, могут быть изготовлены любые эксклюзивные распределители с любой требуемой комплектацией.



**Технические характеристики**

* Напряжение 380В
* Ток 16А, 32А, 64А
* Входная сеть 3Р+NZ (TN-С), 3Р+N+Z (TN-S)
* Распределяемая мощность 6кВт,12 кВт, 24кВт
* Степень защиты IP54, IP66
* Климатическое исполнение УХЛ1
* Класс по электробезопасности II
* Вводной разъем, панельная вилка - 1шт.
* Выводные разъемы, панельные розетки до - 8 шт.
* Масса ~5кг
* Габаритные размеры 344х282х293 мм

**Распределительное переносное устройство ЭРБОКС-ПРОФИ. Установочные размеры.**



**Модификации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначения | Система | Количество проводов | Количество фаз | Виды защиты | | | Индикация фаз | Длина монтажной панели (модулей) | Степень защиты |
| от КЗ | от перегрузок | от поражения человека |
| ЭРБОКС-ПРОФИ 4Е | TN-C | 4 | 3 | + | + | + | + | 2х7,5 | IP54, IP66 |
| ЭРБОКС-ПРОФИ 5Е | TN-S | 5 | 3 | + | + | + | + | 2х7,5 | IP54, IP66 |

**Распределитель переносной для стройплощадок «ЭРБОКС-4Е4»**

|  |  |
| --- | --- |
| электрическая система | TN-C |
| количество проводов | 4 |
| включение потребителей | совместное |
| напряжение | 380 В |
| максимальный ток | 32А |
| распределяемая мощность | 12 кВт |
| защита | * от КЗ * от перегрузок * от токов утечки |
| комплектация | * индикация входных фаз * ввод 4х32 (380В) * вывод:  1. 4х32 (380В)  - 2 точки (розетки) 2. 3х32 (220В) - 6 точек |
| съемные лапы для эксплуатации на грунте | |

**Распределитель переносной для стройплощадок «ЭРБОКС-4Е5»**

|  |  |
| --- | --- |
| электрическая система | TN-C |
| количество проводов | 4 |
| включение потребителей | по группам 220В |
| напряжение | 380 В |
| максимальный ток | 32А |
| распределяемая мощность | 12 кВт |
| защита | * от КЗ * от перегрузок * от токов утечки |
| комплектация | * индикация входных фаз * индикация подключения выхода * ввод 4х32 (380В) * вывод:  1. 4х32 (380В) - 1 точка (розетки) 2. 4х16 (380В) - 2 точки 3. 3х32 (220В) - 4 точки |
| съемные лапы для эксплуатации на грунте | |